SCHEDA DI PRODOTTO

RS677N4AIF
Side by Side

NoFrost Plus

Illuminazione Freezer
LED
Funzione raffreddamento rapido
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Ventilazione 3D
Circolazione aria Multiflow 360°
Tipo display
Display digitale a LED
Balconcino portabottiglie
Balconcino portabottiglie con fermi
Illuminazione
Striscia LED sulla parte superiore
Indicatore temperatura
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer
Indicatore porte aperte
Allarme acustico porte aperte
Liquido refrigerante
R600A
Griglia portabottiglie
Portabottiglie
SpaceBox

USP :

Informazioni principali :

Nome/famiglia prodotto
Side by Side
Marca
HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale
RS677N4AIF
Numero articolo interno
20002958
Codice EAN
6921727055682
Categoria prodotto
Frigorifero
Modo di comando
Elettronico
Colore base del prodotto
Imitazione acciaio inox

Dati nominali collegamento elettrico (W)
0 W
Corrente (A)
N/A
Tensione (V)
220-240 V
Frequenza (Hz)
50 Hz
Numero di compressori
1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
200 cm
Capacità lorda totale apparecchio (l)
519 l
Numero di impianti di raffreddamento autonomo
1
Altezza (mm)
1786 mm
Larghezza (mm)
910 mm
Profondità (mm)
646 mm
Posizione cerniera
N/A
Piedini regolabili
Sì
Altezza del prodotto imballato
1886 mm
Larghezza del prodotto imballato
1110 mm
Profondità del prodotto imballato
746 mm
Peso netto (kg)
85,0 kg
Tipo prodotto
Side-by-side
Peso lordo (kg)
95,0 kg
Colore/Materiale del mobile
Imitazione acciaio inox N/A Lamiera preverniciata
Colore/Materiale porta
Grigio N/A Lamiera preverniciata

Azione di sbrinamento nel reparto frigorifero
Automatico
Azione di sbrinamento nel reparto congelatore
Automatico
Raffreddamento rapido
Si
Congelamento rapido
Si
Indicatore porta aperta congelatore
Si
Impostazione temperatura indipendentemente dalla temperatura esterna
N/A
Regolazione temperatura congelatore
N/A
Reparto congelatore con sistema di drenaggio dell'acqua di sbrinamento
Si
Ventola interna settore frigorifero
N/A
Numero cassetti / cestelli nel congelatore
2
Vani congelatore con sportello
0
Dispositivo automatico di produzione del ghiaccio con apposito motorino
No
Portabottiglie
Si
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero
N/A
Materiale dei ripiani
Vetro
caratteristiche :
20002958
1/2

Termometro reparto frigorifero
Digitale
Termometro reparto congelatore
Digitale
Numero di zone di temperatura
2
Cerniera porta reversibile
N/A

Classe di congelamento
N/A
Classe di rendimento energetico
F
Capacità netta frigorifero (l)
334 l
Capacità netta congelatore (l)
185 l
Capacità di congelamento (kg)
11,00 Kg/24h
Classe climatica
N, ST, SN
Rumorosità dB(A) re 1 Pw
42 dB(A) re 1 pW
Sistema no frost
Nello scomparto congelatore e nello scomparto frigo
Informazioni sull' efficienza energetica / performance :

20002958
2/2